关键步骤（仔细阅读，看懂了再ROOT）：
第一步：
需在电脑上安装驱动程序，请按以下顺序安装：
   1) 首先安装 iSocUSB-Driver-Setup-1.2.0.exe文件
   2) 再安装 IntelAndroidDrvSetup1.5.0.exe文件
   3) 最后安装 PhoneFlashTool\_5.3.2.0\_win32.exe 文件

特别注意事项：
    a、必须按以上顺序安装升级工具
    b、安装以上程序时请保持默认安装设置和路径
    c、关闭后台杀毒安全程序！豌豆荚等第三方软件

第二步：
2.1进入平板的设置打开“开发者选项”；打开USB调试模式，并打开OEM解锁！

2.2用数据线连接电脑与平板
将 Root工具包.rar 解压后，将响应机型的BOOT.IMG放入解压包中，**在文件夹内空白处“按住shift”并单击右键**，选择“在此处打开命令窗口”之后输入以下命令（可以复制，粘贴）：
**adb reboot bootloader**

回车，等待设备重启后进入fastboot界面，再输入：
**fastboot oem unlock**
（需要等待一会儿，看情况的）

回车解锁限制，然后输入：
**fastboot flash boot boot.img**

回车刷机破解内核。后输入
**fastboot reboot**
重启，完成内核替换工作。

第三步：
在目录中找到：root.bat双击，等待命令行完成。这时都会卡在《adb shell su --daemon》这一步~拔掉数据线，手动重启设备。

设备开机后，找到SuperSU软件，这时它已经是系统软件了。

**打开使用一次。会提示更新二进制文件，更新一次。会提示更新失败。（确定和重启提示）点击确定后关闭。(这一步需要认真执行，关键就在这里了)**

关闭程序！然后再连接平板，重新在命令行输入
root.bat

重启后ROOT成功！